2                                                                                                     Каталіз та нафтохімія, 20xx, №X
Каталіз та нафтохімія, 20xx, №X                                                                                                    1

Двокомпонентні оксидні композити на базі ТіО2 рутилу: ультразвукова обробка, їх фізико-хімічні та фото каталітичні властивості

Олена В. Кізюн1, Oлена В. Сачук2, Валерій O. Зажигалов1, Євгеній В. Заболотній1, 
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Вивчено створення оксидних двокомпонентних систем на основі рутилу ТіО2. Встановлено вплив ультразвукової обробки (УЗО) на властивості даних композитів. Показано, що дана обробка сумішей мало впливає на їхні структурні характеристики, а саме, на співвідношення інтенсивності (110)/(101) рефлексів ТіО2, але в той же час спостерігається незначне збільшення розміру його частинок. Для другого оксиду також відбувається невелике зростання розміру його частинок в результаті УЗО, виключенням є TiO2/MgO та TiO2/ZnO зразки. Показано, що в результаті обробки TiO2/MgO суміші відбувається  часткове перетворення MgO у Mg(OH)2, яке супроводжується зменшенням розміру MgO частинок. У випадку TiO2/ZnO суміші спостерігається часткове руйнування ZnO як результат УЗО. …(до 2500 знаків)
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